1. Универсальное очищающее средство с антибактериальным эффектом STOP BACT:
применяется для антибактериальной обработки производственных, офисных и жилых помещений, оборудования, рабочих
поверхностей и инвентаря, транспорта, лифтов и пр.
Готов к применению.
• Используется как очищающее средство для рук и поверхностей
• Обладает широким спектром антимикробной активности
• Эффективен против большинства видов бактерий и вирусов
• Сохраняет свое действие в течение длительного времени
• Не оказывает вредного влияния на обрабатываемые поверхности

Фасовка 0,5 л,1,5 л , 3 л, 5 л, 20 л, 200 л

2. Дезинфицирующее средство АБДЕЗИН-АКТИВ

Преимущества:

обладает полным спектром антимикробной активности;

используется в качестве кожного антисептика и для дезинфекции поверхностей;

применяется в виде готовой к использованию жидкости;

содержит увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

Область применения:

Медицинские организации;

Инфекционные очаги;

Микробиологические и клинические лаборатории;

Автотранспорт, включая санитарной зоны чрезвычайных ситуаций,

Предприятия коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, парикмахерские, салоны красоты, бани, прачечные), общественного питания, пищевой фармацевтической и биотехнологической промышленности, торговли, общественные туалеты, учреждения образовательные, отдыха, спорта, детские, пенитенциарные, социального обеспечения.

Обладает антибактериальной активностью в отношении:

грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулёза тестировано на M. terrae),

вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), герпеса, вирусов гриппа, в том числе -гриппа H1N1, гриппа H5N1 и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, особо опасных инфекций (Чума, Холера, Туляремия и пр.)

Escherichia coli , Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, метициллин-резистентного стафилококка

Фасовка 0,5 л , 3 л, 5 л, 20 л

3. Vitex Extra Clean

Автошампунь для бесконтактной мойки

Универсальное концентрированное моющее средство с усиленной формулой предназначено для очистки кузова автомобиля. Входящие в состав средства новейшие добавки Proshine и Nanowash позволяют удалять даже сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твердые отложения. Быстро и эффективно устраняет загрязнения со всех типов красок, а повышенное содержание смягчителей воды позволяет использовать средство даже с жесткой водой. Обладает антистатическим эффектом, позволяющим автомобилю дольше оставаться чистым. Средство имеет приятный свежий аромат.

Продукт предназначен для использования в современных установках высокого давления, а также в обычных автоматических установках с механическими щетками, где разрешено применение сильно пенящихся препаратов. Наилучшие моющие способности проявляет при температуре от 5 до 25°С. Не содержит канцерогенных аминов, фосфатов, нитритов. Не содержит кислот. Совместим с жесткой водой.

Способ применения: приготовить рабочий раствор шампуня в соотношении от 1:20 до 1:60 в зависимости от степени загрязнения и температуры окружающей среды. Нанести раствор шампуня при помощи распылителя или пеногенератора на кузов автомобиля. Выдержать две минуты для активации пены, затем смыть обильной струей воды. Протереть кузов автомобиля сухой замшевой салфеткой.

Фасовка 10 кг, 20 кг

4. Антифриз Vitex G 11 EURO ST применяется в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации. Работоспособен при температуре окружающего воздуха до -40°С.

Содержит высокотехнологичный пакет присадок, который предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения. Не допускает замерзания, перегрева, выкипания и появления воздушных пробок.

Обеспечивает длительный пробег без замены охлаждающей жидкости - до 120 000 км. Безопасен для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

При доливке использовать антифризы, соответствующие стандарту VW TL 774C (G11).

Антифриз Vitex G 11 EURO ST отвечает требованиям ведущих автопроизводителей и соответствует международным стандартам качества.

Specifications: ASTM D 3306, ASTM D 4340, VW TL 774C, SAE J 1034, AFNOR R-15-601, BS 6580:1992.

Фасовка 1 кг, 5 кг, 215 кг (в мет. бочке)

5. Антифриз Vitex G 12 EURO ST предназначен для использования в системе охлаждения всех современных типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, а также в строительной, сельскохозяйственной и другой технике. Рекомендуется для автомобилей, где особое значение имеет высокотемпературная защита алюминия. Работоспособен при температуре окружающего воздуха до -40°С.

Содержит сбалансированный комплекс присадок на основе карбоновых кислот. Точечно воздействуя на поврежденные участки, позволяет увеличить пробег без замены охлаждающей жидкости до 200 000 км.

Обладает отличными защитными свойствами, не содержит солей, образующих нежелательные осадки. Безопасен для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Не содержит фосфатов, аминов, нитритов, боратов и силикатов.

При доливке использовать антифризы, соответствующие стандарту VW TL774 D (G12).

Антифриз Vitex G 12 EURO ST отвечает требованиям ведущих автопроизводителей и соответствует международным стандартам качества.

Specifications: ASTM D 3306, ASTM D 4340, ASTM D 4656, ASTM D 6210, VW TL774 D, SAE J 1034, AFNOR R-15-601, BS 6580:1992, JIS K 2234, JASO M325 (Japan) LLC, Önorm V5123.

Фасовка 1 кг, 5 кг.

6. Салфетки автомобильные Vitex Clean Auto 30 шт.

Превосходное средство для ухода за пластиковыми элементами интерьера автомобиля. Эффективно удаляют загрязнения и придают поверхности антистатические свойства. Имеют приятный свежий аромат. Могут использоваться для очистки рук. Кол-во вложений в коробке: 42 шт.

7. Vitex QUANTUM 5W–40

Синтетическое универсальное всесезонное моторное масло

Универсальное современное синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском топлива.

Предназначено для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и микроавтобусах. Содержит новейший комплекс присадок Quantum Additives, разработанный с учетом последних требований, предъявляемых автопроизводителями. Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок. Обладает улучшенными смазывающими свойствами при холодном пуске. Сохраняет чистоту двигателя.
Specifications: API SN/CF, ACEA A3/B4
Conforms to requirements: MB 229.3/226.5, VW 502.00/505.00, GM LL-A-025, GM LL-B-025

Фасовка 4 л

8. Vitex Ultra Pro 5W-40

Cинтетическое моторное масло

Cинтетическое моторное масло Vitex Ultra Pro 5W-40

Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло класса SAE 5W-40. Применяется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском. Оптимально подобранный комплекс присадок German Power Additives гарантирует эффективную защиту деталей от износа и коррозии. Высокая термостабильность увеличивает межсервисные интервалы замены масла. За счёт крайне низкой вязкости в холодных условиях и надлежащей вязкости при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Specifications: API SL/CF, ACEA A3/В3/B4
Conforms to requirements: MB 229.3/226.5, BMW Longlife-01, VW 502.00/505.00, FIAT 9.55535 M2

Фасовки 1 л, 4 л, 200 л

9. Vitex Balance Metum 10W-40

Полусинтетическое моторное масло с кондиционером металла Vitex Balance Metum 10W-40

Полусинтетическое маловязкое моторное масло с содержанием кондиционера металла. Рекомендовано для новых автомобилей и автомобилей с пробегом менее 100000 км. Входящий в состав кондиционера комплекс присадок German Power Additives создает на поверхности металла молекулярное покрытие, за счет которого формируется эффективная многоуровневая система защиты механизма от износа и перегрузок. Сохраняет высокие эксплуатационные свойства при увеличенных интервалах замены масла. За счёт сниженных потерь на трение в двигателе достигается существенная экономия топлива, тем самым снижается нагрузка на экологию. Применение Vitex Balance Metum 10W-40 увеличивает срок службы двигателя и значительно уменьшает количество вредных выбросов.

Specifications: API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Conforms to requirements: MB 229.1, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710

Фасовка 1 л, 4 л, 5 л.

10. Vitex 75W-90 GL-4/GL-5

Полусинтетическое всесезонное универсальное трансмиссионное масло

Предназначено для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, раздаточных коробках и гипоидных редукторах ведущих мостов, где рекомендованы масла соответствующие API GL-5 или API GL-4. Обеспечивает надежную защиту от износа зубчатых передач и синхронизаторов, работающих в условиях повышенных нагрузок в широком интервале температур. Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами и высокой антиокислительной стабильностью. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

Specifications: API GL-4/GL-5
Conforms to requirements: MIL-L-2105D, MB 235.8, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Фасовка 4 л

11. Vitex 80W-90 API GL-4/GL-5

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе

Предназначено для применения в механических трансмиссиях, таких как: ведущие мосты с различными типами передач, механические коробки передач, раздаточные коробки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и полноприводных автомобилей, где предписан смазочный материал 80W-90 GL-4 или GL-5. Обладает высокой устойчивостью к окислению, обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии. Снижает уровень шума и вибрации. Совместимо со стандартными материалами уплотнений.

Specifications: API GL-4/GL-5
Conforms to requirements: MIL-L-2105, MB 235.0, ZF TE-ML 02B, 05A, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A

Фасовка 10 л

12. Гидравлическое минеральное масло Vitex ВМГ3

Всесезонное гидравлическое загущенное масло на низкозастывающей маловязкой минеральной основе. Применяется в качестве рабочей жидкости систем гидропривода и навесного оборудования строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных, сельскохозяйственных и других машин, эксплуатируемых на открытом воздухе при рабочей температуре масла от -30°С до +100°С. Предупреждает преждевременный износ и коррозию деталей гидропривода, обладает высокими антипенными свойствами. Термическая и окислительная стабильность гарантирует работу масла в гидросистеме без замены в течение длительного срока.

Фасовка 20 л, 200 л.

13. Промывочное масло Vitex МПА-2

Минеральное маловязкое масло, предназначенное для очистки масляных систем бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей. Изготавливается на основе высококачественного базового масла с добавлением специальных моющих, диспергирующих, стабилизирующих и антикоррозийных присадок. Идеально удаляет нагар, механические примеси и низкотемпературные отложения, удерживает во взвешенном состоянии продукты старения масла, предотвращая забивку каналов масляной системы. Обеспечивает безопасную очистку системы смазки даже при длительной промывке.

Способ применения: прогреть двигатель до рабочей температуры, слить старое масло и залить промывочное масло в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля. Запустить двигатель на холостых оборотах на 15-30 минут, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее масло. Промывочную жидкость рекомендуется применять перед каждой сменой моторного масла. При сильном загрязнении процедуру следует повторить.

Фасовка 200 л.

14. Полусинтетическое моторное масло Vitex Balance 10W-40

Полусинтетическое маловязкое моторное масло, предназначенное для автомобилей, работающих в тяжёлых условиях. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе турбированных версий, а также для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, карьерной, строительной, сельскохозяйственной и другой внедорожной техники. Состав масла Vitex Balance 10W-40 сочетает в себе преимущества базовых масел современной технологии очистки и синтетических компонентов на основе комплекса German Power Additives. Антиоксиданты и очищающие присадки предотвращают образование низкотемпературного осадка, вследствие чего поршни и клапаны остаются чистыми. За счёт сниженных потерь на трение в двигателе достигается существенная экономия топлива, тем самым снижается нагрузка на экологию.

Specifications: API SJ/CF, ACEA A3/B3/B4
Conforms to requirements: MB 229.1, VW 501.01/505.00

Фасовка 50 л

15. Vitex Diesel 10W–40

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей Vitex Diesel 10W–40

Полусинтетическое маловязкое моторное масло для дизельных двигателей, в том числе турбодизельных и катализаторных версий. Изготовлено на основе высококачественных базовых масел с применением многофункционального пакета присадок German Power Additives. Рекомендовано для всесезонного применения в современных высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей, а также внедорожной технике. Обладает высокой стойкостью к окислению. Снижает износ, обеспечивает максимальную защиту от высокотемпературных отложений и длительный срок службы двигателя.

Specifications: API CI-4, ACEA E7/E6/E4
Conforms to requirements: Global DHD-1, Mack EO-M Plus, MAN 3275-1, MB 228.3, MTU Category 2, Volvo VDS-3

Фасовка 200 л.

16. Vitex И-20А

Индустриальное минеральное масло Vitex И-20А

Универсальное высококачественное индустриальное минеральное масло с высокоэффективными присадками для уменьшения износа. Используется как рабочая жидкость в станочных гидравлических системах, для смазывания легконагруженных и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков. Применяется в термически высоконагруженных гидравлических системах с насосами высокого давления всех исполнений, в точных системах управления, мелких приводах т.д. Предотвращает коррозию и пенообразование, уменьшает износ и увеличивает устойчивость к нагрузкам, обладает отличной гидролитической устойчивостью. Стойко к окислению. Совместимо с материалами уплотнения.

Фасовка 20 л

17. Vitex И-40А

Индустриальное минеральное масло Vitex И-40А

Универсальное высококачественное индустриальное минеральное масло с высокоэффективными присадками для уменьшения износа. Применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков. Рекомендуется к применению в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Предотвращает коррозию и пенообразование, уменьшает износ и увеличивает устойчивость к нагрузкам, обладает отличной гидролитической устойчивостью. Стойко к окислению. Совместимо с материалами уплотнения.

Фасовка 20 л.

18. Vitex Марка «Р»

Масла для гидромеханических передач Vitex Марка «Р»

Всесезонное масло для гидромеханических передач на минеральной основе. Применяется в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Может использоваться в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также любых гидроподъемных механизмах. Содержит специальные активные вещества для подавления пенообразования, предохраняет трущиеся поверхности от износа и повреждений. Обладает высокой антиокислительной способностью. Совместимо с материалами уплотнений.

Фасовка 1 л.

2009-04-16T11:32:02.64